Testo di capitolato: Luce di delimitazione a barra per spazzaneve, bianca in avanti / rossa all’indietro
N. voce: ________   Quantità: ________ pz   Prezzo unitario: ____________ €/pz   Prezzo totale: ____________ €
Testo breve: Asta luminosa LED per spazzaneve, bianca in avanti / rossa all’indietro, 22–37 V DC, IP6K9K, lunghezza 911 mm, o equivalente
1. Specifica generale
Luce di delimitazione LED a barra per la segnalazione della larghezza dello spazzaneve su veicoli per il servizio invernale, con luce bianca fissa in avanti e luce rossa fissa all’indietro, un pezzo per lato dello spazzaneve. Grado di protezione IP6K9K, temperatura di esercizio da –40 a +60 °C.
2. Caratteristiche tecniche
Involucro e grado di protezione:
· Tubo luminoso in policarbonato stabilizzato UV (Ø 25 mm) con profilo in alluminio continuo
· Adattatore per asta (Ø 30 mm) e tappi terminali in acciaio inox 1.4401, sigillati con O-ring
· Grado di protezione IP6K9K
· Temperatura di esercizio da –40 a +60 °C
· Lunghezza complessiva 911 mm, massa ca. 0,8 kg
Proprietà ottiche:
· Lunghezza luminosa 500 mm per lato dietro un diffusore opalino; sorgente luminosa: modulo LED non sostituibile
· Bianca in avanti ca. 70 cd, rossa all’indietro ca. 5 cd (valori indicativi, misurazione con luxmetro, distanza 1 m, ambiente oscurato)
· Modalità di funzionamento: luce fissa; nessuna funzione lampeggiante o alternata
Specifica elettrica:
· Tensione di esercizio 22–37 V DC, corrente assorbita 125 mA, potenza assorbita 3 ± 0,5 W
· Protezione contro inversione di polarità e sovratensione
· Cavo di collegamento 1,5 m, bipolare, collegato in modo fisso, estremità libera; rosso (+) alla tensione di bordo commutata e protetta da fusibile, nero (–) a massa
Fissaggio meccanico:
· Alloggiamento: asta di delimitazione o elemento elastico Ø 25 mm, profondità di inserimento 108 mm
· Antirotazione interna (uscita del cavo all’indietro = bianco in avanti)
· Fissaggio con 6 viti a testa cilindrica M5 × 8 (acciaio inox A4), coppia di serraggio 2 Nm
· Montaggio e collegamento da parte di un’officina specializzata secondo le norme di montaggio (UN-R48, StVZO – codice tedesco per l’omologazione stradale) e la perizia di montaggio del veicolo; un’asta luminosa per lato dello spazzaneve
3. Caratteristiche particolari
· Bianca in avanti per il traffico in senso opposto, rossa all’indietro per il conducente
· Esente da manutenzione; l’asta luminosa non deve essere aperta
· Materiali resistenti alle intemperie e alla corrosione (policarbonato stabilizzato UV, acciaio inox)
· Paese di origine Germania, codice doganale 8512 2000
· Procedure di omologazione presso KBA e TÜV richieste, prossime alla conclusione; prove su richiesta dopo il rilascio
4. Dotazione
· Asta luminosa completamente montata con adattatore per asta e cavo di collegamento (1,5 m)
· 6 viti a testa cilindrica M5 × 8 (acciaio inox A4)
· Istruzioni di uso e montaggio
Prodotto di riferimento: asta luminosa LED LED-Emotion SPL-A-R1 (cod. art. 200159) di LED-Emotion GmbH o equivalente. Con l’offerta devono essere presentati la scheda tecnica e le istruzioni di uso e montaggio del prodotto offerto.
Prodotto offerto, marca/tipo: __________________________________________
Produttore: LED-Emotion GmbH · Hannoversche Str. 39A · 31275 Lehrte, Germania · Aggiornato a ottobre 2026
