Tekst przetargowy: Prętowa lampa obrysowa do pługów śnieżnych, biała do przodu / czerwona do tyłu
Nr poz.: ________   Ilość: ________ szt.   Cena jednostkowa: ____________ €/szt.   Cena łączna: ____________ €
Opis skrócony: Tyczka świetlna LED do pługa śnieżnego, biała do przodu / czerwona do tyłu, 22–37 V DC, IP6K9K, długość 911 mm, lub równoważna
1. Specyfikacja ogólna
Prętowa lampa obrysowa LED do oznaczania szerokości pługa śnieżnego na pojazdach zimowego utrzymania dróg, ze stałym białym światłem do przodu i czerwonym do tyłu, po jednej sztuce na stronę pługa. Stopień ochrony IP6K9K, temperatura pracy od –40 do +60 °C.
2. Cechy techniczne
Obudowa i stopień ochrony:
· Rura świetlna z poliwęglanu stabilizowanego UV (Ø 25 mm) z ciągłym profilem aluminiowym
· Adapter tyczki (Ø 30 mm) i zaślepki ze stali nierdzewnej 1.4401, uszczelnione o-ringami
· Stopień ochrony IP6K9K
· Temperatura pracy od –40 do +60 °C
· Długość całkowita 911 mm, masa ok. 0,8 kg
Właściwości optyczne:
· Długość świecenia 500 mm na stronę za opalowym dyfuzorem; źródło światła: niewymienny moduł LED
· Biała do przodu ok. 70 cd, czerwona do tyłu ok. 5 cd (wartości orientacyjne, pomiar luksomierzem, odległość 1 m, zaciemnione pomieszczenie)
· Tryb pracy: światło ciągłe; brak funkcji migania lub zmiany kolorów
Specyfikacja elektryczna:
· Napięcie robocze 22–37 V DC, pobór prądu 125 mA, pobór mocy 3 ± 0,5 W
· Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przepięciami
· Kabel przyłączeniowy 1,5 m, 2-żyłowy, na stałe podłączony, wolny koniec; czerwony (+) do przełączanego, zabezpieczonego napięcia pokładowego, czarny (–) do masy
Mocowanie mechaniczne:
· Gniazdo: tyczka ograniczająca lub element sprężysty Ø 25 mm, głębokość wsunięcia 108 mm
· Wewnętrzne zabezpieczenie przed obrotem (wyprowadzenie kabla z tyłu = biała strona do przodu)
· Mocowanie 6 śrubami z łbem walcowym M5 × 8 (stal nierdzewna A4), moment dokręcania 2 Nm
· Montaż i podłączenie przez wyspecjalizowany warsztat zgodnie z przepisami montażowymi (UN-R48, StVZO – niemieckie przepisy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu) i opinią montażową pojazdu; jedna tyczka na stronę pługa
3. Cechy szczególne
· Biała do przodu dla ruchu z naprzeciwka, czerwona do tyłu dla kierowcy
· Bezobsługowa; tyczki nie wolno otwierać
· Materiały odporne na warunki atmosferyczne i korozję (poliwęglan stabilizowany UV, stal nierdzewna)
· Kraj pochodzenia Niemcy, numer taryfy celnej 8512 2000
· Postępowania homologacyjne w KBA i TÜV wszczęte, bliskie zakończenia; dokumenty na żądanie po uzyskaniu
4. Zakres dostawy
· Tyczka świetlna kompletnie zmontowana z adapterem i kablem przyłączeniowym (1,5 m)
· 6 śrub z łbem walcowym M5 × 8 (stal nierdzewna A4)
· Instrukcja obsługi i montażu
Produkt referencyjny: tyczka świetlna LED LED-Emotion SPL-A-R1 (nr art. 200159) firmy LED-Emotion GmbH lub równoważna. Wraz z ofertą należy przedłożyć kartę katalogową i instrukcję obsługi i montażu oferowanego wyrobu.
Oferowany wyrób, marka/typ: __________________________________________
Producent: LED-Emotion GmbH · Hannoversche Str. 39A · 31275 Lehrte, Niemcy · Stan: październik 2026
